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                     2024年3月5日

危险废弃物泄漏应急演练方案

一、 演练目的

通过演练提高组织在危废品泄漏时的反应和组织抢救能力，提高员工的环保、安全知识。

二、 演练时间

2024年3月5日下午15：00—16：00。

三、 演练地点

厦门如意食品有限公司研发中心实验室 

四、 演练组织：

现场指挥：陈美菊

负责演练方案策划，演练各项准备及现场指挥工作。

疏散组：刘巧玉

负责化学品泄漏后，组织区域内的人员疏散到安全地点，将泄漏区进行隔离。

灭火组：沈志云

负责化学品泄漏，受环境因素引起着火后的灭火工作。

泄漏物处理小组：康素兰

负责对泄漏的危废品进行围堵和控制，并将泄漏的危废品收集和处理。

警戒小组：陈丽旋、朱辛宜

负责危废品泄漏区域的安全警戒工作，演练期间禁止无关人员及车辆进入演练区域。

五、演练情景模拟：

拟定一员工运输少量盐酸（用清水替代）发生泄漏，立即汇报应急小组组长，经救援队处理，泄漏得到控制。
1、泄漏发生    
实验室内一员工陈丽旋在转运盐酸时因容器裂开发生泄漏。
2、发现、报警
员工陈丽旋发现盐酸容器发生泄漏，立即电话通知应急小组组长陈美菊：盐酸发生泄漏，其他情况不明。
3、接警、发布报警
应急小组组长接到信息后，立即通知各应急小组成员：实验室内废盐酸发生泄漏，请立即到现场指挥救援工作。
1）灭火组：立即到现场检查泄漏情况并进行封堵，接好消防水袋做好稀释准备。
2）疏散组：盐酸发生泄漏，速到现场对该区域进行封锁，引导人员向上风方向 疏散，防止烟气靠近。
3）泄漏物处理小组：负责对泄漏的危废品进行围堵和控制，并将泄漏的液体收集和处理。
4、发布疏散命令、人员紧急 疏散
组长快速赶到临时指挥点，向该区域发出停止工作指示，员工按预案的规定，立即停止工作，关闭水、电等，在疏散组带领下，从安全通道撤泄漏区周边车间员工，按疏散组的指示离开，到安全地点集合，并清点人数。
5、展开救援
泄漏物处理小组康素兰迅速戴好耐酸碱手套/袖套、防化雨鞋、防化围裙，经检查因容器破损发生泄漏，立即报告组长要求对泄漏区域进行围堵，并做好稀释准备；疏散组现场警戒人员指挥，禁止其他无关人员进入。
6、现场泄漏物料处理、清洗
组长指示用清水进行现场清洗，进行无害处理；并将事故容器彻底置换、清洗，对泄漏盐酸进行吸附的棉布及围堵砂土放入专用的密闭容器，送危废仓库而后给有资质供应商进行处理。
7、演练完成，参与演练人员有序撤离。
整个演练过程如下：













六、 演练要点及程序：

①人员疏散

泄漏发生时第一发现者立即通知泄漏区域的所有其他人，用电话通知应急组组长，如果有必要，人员应从泄漏区域离开至安全距离。

②区域警示

盐酸泄漏区域使用路障和红白警示带隔开，用告示牌提醒离开泄漏区域。

③控制泄漏源

尽力控制泄漏源，避免泄漏区域的扩大及对周围环境造成环境影响。保证泄漏区域的通风，降低泄漏区域空气中危废品浓度。

④泄漏区围堵

使用细沙围住和吸收泄漏品或使用其他合适的方法以防止扩散；用适当物品盖住泄漏品及周围的排水沟，以保证不影响水的供应和污染源排放。

⑤清理泄漏品

泄漏源被控制后，使用吸附剂、吸收剂等完成清理（不同的处理物质有不同的作用），然后分析导致泄漏的原因并采取措施防止泄漏再次发生。

⑥泄漏物的处理

根据吸收物质的类型来确定吸附剂的处理方法，对于吸收的泄漏品的吸收棉处理，贮存和处置应当作危险废弃物进行。

⑦本次演练对危险化学品泄漏的处理方法：

通过查看化学品品标签识别危废品名称；

通过查看化学品MSDS了解危害及个人防护措施；

用警示带和警示墩围护一定的区域进行隔离；

化学品泄漏应急人员按照MSDS中的要求穿戴好个人防护用品；

将细沙围住泄漏地面的危废品；

用碎布吸干净泄漏地面的危废品；

用木质或塑料容器将细沙装入容器内；

将细沙运到公司指定的危险废弃物垃圾箱内；

恢复现场。

七、应急所需物资

	序号
	应急物资
	数量
	备注

	1
	回收桶
	1个
	

	2
	废旧棉布
	5包
	

	4
	灭火器
	2个
	

	8
	细沙
	若干
	

	9
	警戒柱
	4
	


八、演练点评（结束）

    各自回到自己的工作岗位，现场状态恢复。

发生化学品泄漏





通知应急组组长：


座机：7615820；手机号：18059864018





通知公司领导





通知化学品泄漏应急小组前往事发现场





一部分进行现场隔离，同时准备灭火器，一旦发生火灾及时扑灭





另一部分穿戴好防护用品后，对泄漏物进行围堵，吸收和处理





恢复现场
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